WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 25.03.2011
Pressemitteilung: Dynamische Energieversorgung der Michael Koch GmbH 

Hannover Messe 2011, Halle 15, Stand D38/1 

Elektrische Antriebstechnik: Energiemanagement ohne Netz

Dynamische Energieversorgung DEV 2.0 für Umrichter

Mit einem Energieversorgungsmodul für Umrichter überrascht der Bremsenergiespezialist auf der diesjährigen Hannover Messe in Halle 15 auf Stand D38/1. Mit einer Speicherkapazität der Baugröße 2.0 von bis 2,1 kJ ist das Gerät für die kurzzeitige Stabilisierung von Gleichstromzwischenkreisen ausgelegt. Entwickelt für Umrichter mit Anschlussspannungen zwischen 400 und 460 VAC, die über einen direkten Zwischenkreisanschluss verfügen, ist die Dynamische Energieversorgung mit jedem gängigen Umrichtertyp einsetzbar. Dabei regelt sich das Gerät von Beginn an selbständig ein. Das Spannungsniveau im Zwischenkreis ermittelt das Gerät selbständig und stellt sich daraufhin auf seine Einsatzspannung als kurzzeitige Unterbrechungsfreie Stromversorgung ein.

„Mit der Dynamischen Energieversorgung bieten wir eine Lösung für die Applikationen an, bei denen schon kurze Netz-Unterbrechungen zu aufwändigen Störungen führen können“, sagt Michael Koch. Damit runde sich das Produktangebot seines Unternehmens ab. „Bei kurzen Zyklen überzeugt unser Dynamische Energiespeicher DES, bei längeren Zyklen bis hin zum Notaus kommen unsere sicheren Bremswiderstände zum Einsatz. Und zur Sicherstellung kontinuierlicher Prozesse bieten wir mit der DEV eine unkomplizierte Lösung.“ Die Universalität sei wichtigste Vorgabe für die Entwicklung gewesen, so Koch weiter. Deshalb komme das Gerät auch ohne jegliche Tasten, Anzeigen oder sonstigen Bedienelementen aus. Allerdings sei eine Individualisierung im Sinne einer Anpassung an individuelle Gegebenheiten der Applikation ab Werk durchaus möglich. Und dies beziehe sich nicht nur auf die Farbe des Gehäuses.

Mit der Dynamischen Energieversorgung DEV präsentiert die Michael Koch GmbH eine Art USV, die allen Umrichtern der Spannungsklasse gerecht wird. Einfache Montage und Inbetriebnahme, robuste Ausführung und zuverlässiger Betrieb seien selbstverständlich, so der Firmenchef. 

www.bremsenergie.de

Anzahl Zeichen: 2.036 mit Leerzeichen 

Datei Text: Koch-DEV-20110325.doc

Bild: Koch-DEV.jpg

Die Dynamische Energieversorgung DEV der Michael Koch GmbH als Stabilisator des Gleichstromzwischenkreises von Umrichtern

Bild: Koch-DEV-Ausschnitt.jpg

Die Dynamische Energieversorgung DEV der Michael Koch GmbH als Stabilisator des Gleichstromzwischenkreises von Umrichtern

Produkte:				PR/Rückmeldungen:
Michael Koch GmbH			WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28			Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher		76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 21		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremsenergie.de		www.werbekoch.de
mail@koch-mk.de			mail@werbekoch.de