WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.04.2016
Pressemitteilung: Michael Koch GmbH präsentiert Dynamischen Speicher Manager DSM4.0

NEU auf der Hannover Messe 2016, Halle 14, Stand J15

Produkt im Wettbewerb HERMES AWARD 2016, dem Technologiepreis der Hannover Messe

Neues Gerät ermöglicht breites Einsatzspektrum 

Flexibler Energie-Manager für Gleichstromnetze 

Auf der Hannover Messe vom 25. bis zum 29. April präsentiert die Michael Koch GmbH, Hersteller von Energiespeicherlösungen und sicheren Widerständen erstmals den Dynamischen Speicher-Manager DSM4.0. Das Gerät ermöglicht es, Gleichstromkreise bis 800 Volt DC Spannungsniveau auszugleichen, also überschüssige Energie zwischen zu speichern und fehlende Energie zu ersetzen. Dabei zeigt der DSM4.0 besondere Eigenschaften, die ihn zu einer universellen Lösung machen. Bestechend ist seine Fähigkeit, die verschiedenen Speichermedien Elektrolyt-Kondensatoren, Doppelschicht-Kondensatoren sowie Batterien zu beherrschen und somit für eine extrem breite Bandbreite von Anwendungen Vorteile zu bringen. Dabei sind seine Funktionalitäten auf die jeweiligen Speicher optimal abgestimmt.

Die Applikation entscheidet: Geht es um die Pufferung von Bremsenergie oder die Überbrückung von Netzausfällen oder Spannungsschwankungen? Oder gar um beides? Der DSM4.0 beherrscht alle ihm aufgetragenen Situationen. Abhängig davon werden die Speicher nach Zyklenanzahl und Energiemenge zugeordnet: Über 100 Mio. Zyklen sind möglich, wenn es schnell gehen muss. Und  bis zu einer Zyklenanzahl im vierstelligen Bereich, wenn es um große Energiemengen im Bereich von Kilowattstunden geht. Dazwischen gibt es eine Lösung mittlerer Energiemenge und bis über einer Mio. Zyklen. Flexibel wird das System außerdem dadurch, dass ein DSM4.0 auf mehrere Speicher gleicher Technologie zugreifen kann, also die Energiemenge einfach erweiterbar ist, genauso wie mehrere DSM4.0 gleichzeitig auf einen einzigen Speicher zugreifen können, also die Leistung einfach erhöht werden kann. Und dass Geräte für die Pufferfunktion gleichzeitig mit Geräten für die Funktionserhaltung an einem Gleichstromnetz betrieben werden können. Baukastensystem par excellence! 

Die neuste Entwicklung von Koch kommuniziert dabei mit dem Drive Controller oder einer übergeordneten Steuerung und führt die Befehle zum Energieausgleich spontan aus. Negative Netzrückwirkungen können durch Lastspitzenreduktion minimiert werden, was sogar auf die Investitionshöhe beim Netzanschluss positive Folgen haben kann. Gleichzeitig bringt Koch das Schwestergerät KSM4.0 auf den Markt, das den unteren Spannungsbereich von 170 bis 500 Volt DC abdeckt. Zusammen können die Geräte DSM4.0 und KSM4.0 also in Gleichstromnetzen mit Spannungen von 170 bis 800 Volt DC eingesetzt werden. Alles zusammen ist bei Mangel an Platz auch in fertig bestückten und anschlussfähigen Schaltschränken lieferbar.

www.bremsenergie.de

Anzahl Zeichen: 2.615 Zeichen mit Leerzeichen 
Datei Text: Koch-DSM40-20160311.doc

Produkte:				PR/Rückmeldungen:
Michael Koch GmbH			WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28			Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher		76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 20		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 21		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.bremsenergie.de		www.werbekoch.de
mail@bremsenergie.de		mail@werbekoch.de