WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 25.07.2006
Pressemitteilung: Bonfiglioli Deutschland GmbH auf der MOTEK

Antriebstechnik für jede Applikation

Bonfiglioli konzentriert seine Messepräsentation auf den kleinen und mittleren Bereich seines sehr breiten Produktspektrums: Bei der Elektromechanik werden neben den Standardgetriebemotoren vor allem die spielarmen Planetengetriebe der Marke µcron gezeigt, bei den Umrichtern die Familie Active mit den neuen Baugrößen 5 und 6, sowie den Serien SYN10 und SYN-PLUS. Nicht zuletzt wegen der ausgeprägten Kommunikationseigenschaften bringen alle Umrichterserien des norditalienischen Antriebsspezialisten beste Voraussetzungen für Applikationen der Montage- und Handhabungstechnik mit. Die Antriebselektronik im Leistungsbereich von 0,25 bis 65 Kilowatt, die von einfachen Applikationen bis zu hochkomplexen Servoanwendungen abdecken kann, bietet in Kombination mit den bewährten Getriebemotoren passende Systemlösungen für beinahe jede Branche des Maschinenbaus. Dynamik und Präzision der Bonfiglioli-Antriebstechnik werden am Beispiel einer Abfülleinheit demonstriert.

MOTEK 2006, Halle 7 Stand 7145

1.003 Zeichen ohne Leerzeichen (ohne Standangabe)
Datei Text: Bonfiglioli-MOTEK060725.doc

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen 
Tel.: 0 21 33 / 50 26 – 0 
Fax: 0 21 33 / 50 26 – 10
info@bonfiglioli.de 
www.bonfiglioli.de

Kontakt PR und Rückmeldungen:
WERBEKOCH 
Zum Grenzgraben 28 
76698 Ubstadt-Weiher 
Tel.: 0 72 51 / 96 26 - 10 
Fax: 0 72 51 / 96 26 - 11
mail@werbekoch.de 
www.werbekoch.de

Datei Foto: Bonfiglioli-ACT5_6.jpg

Baugrößen 5 und 6 der Umrichterfamilie Active