WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 27.04.2016
Pressemitteilung: SIC Marking GmbH präsentiert neues Markierungssystem e-mark-XL

NEU auf der Intertool Messe 2016, Wien, Halle B, Stand B0367

Neues Markiergerät ermöglicht breites Einsatzspektrum 

Neue Markierpistole e-mark XL mit großem Markierfenster

Die neue Nadelmarkierpistole e-mark-XL ist eine Variante der erfolgreich auf dem Markt etablierten Markierpistole e-mark, jedoch mit deutlich größerem Markierfenster von 120 x 40 mm. Das Markierfenster ist um ca. 50% größer, als bei der Basisversion e-mark, daher der Namenszusatz XL. Das Handsigniergerät e-mark XL hat bei 270 x 254 x 330 mm (H x B x T) ein Gewicht von nur 3,6 kg. Damit ist es als akkubetriebenes Nadelmarkiersystem zur mobilen Verwendung prädestiniert und kann an vielen beliebigen Orten eingesetzt werden, z. B. auf sehr großen Bauteilen, in weitläufigen Fertigungen, an wechselnden Einsatzorten und vielen anderen Bereichen.

Die e-mark XL ist ideal für die Markierung vieler verschiedener Materialien, wie z.B. Stahl, Aluminium, Kunststoff und erzielt dabei eine hohe Qualität und Genauigkeit. Die Markierungen können mit der neuen Markierpistole schnell und leistungsstark auf das zu markierende Material aufgetragen werden. Die Zeichengröße der Markierungen sind von einem bis 99 Millimeter wählbar. Die Werkstücke können mit neun verschiedenen Stufen an Schlagkraft bearbeitet werden und Markierungen bis zu einer Tiefe von 0,3 Millimeter vornehmen. 

Für die Stromversorgung dienen zwei im Lieferumfang enthaltene Akkus, die einen dauerhaften Markierbetrieb von mehr als vier Stunden ermöglichen und jeweils lediglich eine Ladezeit von einer Stunde benötigen. Ihr ergonomischer Griff erleichtert die Handhabung für den Anwender ungemein. Das Gehäuse und der Griff bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse. Zum Transport des Systems ist ein Rollkoffer im Lieferumfang enthalten.

Der zur Markierpistole zugehörige Controller e1 ist direkt in die Markierpistole integriert und ist voll programmierbar. Die einfache Programmierung erfolgt über ein eingebautes Folien-Tastenfeld und mit verschiedenen Funktionen belegte Sondertasten, die über zwei Zeilen am unteren Rand des Bildschirms jeweils intuitiv mit Icons definiert werden. Das Nadelmarkiersystem beherrscht Schrift und Logos in verschiedenen Ausrichtungen und auch DataMatrix-Codes. Für den schnellen und einfachen Datenaustausch mit einem PC sowie für Updates der Firmware ist eine USB-Schnittstelle enthalten. Optional bietet SIC Marking einen Bluetooth Scanner an, mit dem einfach und mobil Barcodes gelesen und die Informationen kabellos an den e-mark XL zum Markieren geschickt werden können.

Über SIC Marking GmbH

SIC Marking GmbH ist die deutsche Niederlassung der gleichnamigen internationalen SIC Marking Group. die auf Systeme zur dauerhaften Kennzeichnung von Produkten aus den verschiedensten Werkstoffen und Industriebereichen, von der einfachen Signatur mit Handschlagstempeln über die automatische Kennzeichnung mit Nadelmarkiersystemen bis hin zur zeitgemäßen Beschriftung durch leistungsfähige Lasermarkiersysteme, spezialisiert ist. Über 40.000 Geräte sind weltweit im Einsatz

www.sic-marking.de

Anzahl Zeichen: 2.546 Zeichen mit Leerzeichen (ohne "Über SIC...")
Datei Text: SIC-Marking-e-mark-XL-20160427.doc
Produkte:				PR/Rückmeldungen:
SIC Marking GmbH			WERBEKOCH GmbH
Am Bruch 21-23			Zum Grenzgraben 28
42857 Remscheid			76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 21 91 / 46 24 0-0		Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 21 91 / 46 24 0-40		Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.sic-marking.de			www.werbekoch.de
info@sic-marking.de			mail@werbekoch.de