WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 05.04.2011
Pressemeldung: Elektrischer Drehstrom-Fahrantrieb 603W2 von Bonfiglioli
Presselunch Hannover Messe, 5. April 2011 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2011 Halle 27 Stand F 40

Drehstrom-Fahrantrieb 603W2 mit Elektromotor und elektromagnetischer Bremse von Bonfiglioli
 
Elektrischer Radantrieb für mobile Arbeitsbühnen der 5 to-Klasse

Bonfiglioli, Antriebsspezialist für mobile Anwendungen mit Sitz in Bologna, präsentiert auf der Hannover Messe einen Drehstrom-Radantrieb mit folgenden Merkmalen: 
-	zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe mit einer Antriebsübersetzung von bis zu 100:1 
-	Drehstrominduktions-Niederspannungsmotor (15 - 32 V) für Wechselrichter-gesteuerte Traktion 
-	in verschiedenen Statorlängen verfügbar, abhängig von der benötigten Leistung
-	integrierter hochauflösender Hall-Effekt-Geschwindigkeitssensor mit großem Temperaturbereich und zweikanaliger Geschwindigkeitserkennung
-	Hochpräziser Silizium-Temperatursensor (KTY) mit positivem Koeffizienten des Widerstands und einem Temperaturbereich von −40°C bis +300°C
-	Integrierte mechanische Entkopplung, Zugang ohne Ausbau des Rades und ohne Ölverlust möglich
-	Bremse mit elektrischer Freigabe und einer oder mehreren Tellerfedern sowie mit hohem Drehmoment in platzsparender Bauweise bei flacher Profilstärke und geringem Stromverbrauch 

Diese Lösung gewährleistet in Kombination mit 24 - 48 V DC-Batterien und einer Niederspannungssteuerung einen energiesparenden Betrieb und eine längere Lebensdauer der Batterien. Das System liefert dabei eine bessere Antriebsgeschwindigkeit, Steigfähigkeit und eine hervorragende Traktionskontrolle. Der Clou: Elektromotoren unterschiedlicher Stärke haben den gleichen Durchmesser und die gleiche geometrische Verbindung zum Getriebegehäuse; der einzige Unterschied ist die Statorlänge. Weitere Vorteile gegenüber den herkömmlichen hydraulischen Systemen sind die Kompaktheit und das geringere Gewicht, was bei Installationen in engen Bauräumen und bei Ersatz von hydraulischen Systemen notwendig ist. Der Antrieb ist aufgrund der neuartigen Getriebebauweise leiser, bietet längere Wartungsintervalle und vor allem einen hohen Wirkungsgrad und höhere Betriebssicherheit.

Besonders geeignet ist der elektrische Fahrantrieb für Gelenk- und Teleskoparbeitsbühnen mit folgenden Merkmalen: 
-	bis zu 5 Tonnen
-	für Anwendungen im Außenbereich, Innenbereich oder im unwegsamen Gelände
-	höchste Flexibilität bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen 
-	enger Wendekreis 
-	AC-Antriebssystem mit DC-Batterien 
-	einsetzbar in ruhigen Gebieten, da emissionsarm

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 2.375 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-AC-Radantrieb20110405.doc

Bonfiglioli-603W3-F1.jpg 		       Bonfiglioli-603W3-F2.jpg		Bonfiglioli-603W3-F3.jpg

Verschiedene Ansichten des neuen Drehstrom-Fahrantriebs 603W2 von Bonfiglioli für mobile Anwendungen

Bonfiglioli-603W2-Appli.jpg

Arbeitsbühne der 5 to-Klasse mit elektrischem Fahrantrieb 603W2 von Bonfiglioli

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de