WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Bonfigliolis neue Servoumrichter-Familie Active Cube
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Bonfigliolis neue Servoumrichter-Familie Active Cube
 
Funktionspaket 

Mit sechs Baugrößen und empfohlenen Motorleistungen von 0,55 bis 65 kW präsentiert Bonfiglioli auf der diesjährigen SPS/IPC/DRIVES Ende November in Nürnberg eine komplette Familie dynamischer und präziser Servoumrichter. Der Name der neuen Servoumrichterreihe Active Cube (englisch für Active³) weist gleichzeitig die Richtung Bonfigliolis in eine neue Dimension: Zusammen mit zwei Serien von Synchron-Servomotoren und spielarmen Planetengetrieben bietet der norditalienische Antriebsspezialist in Kombination mit Applikations-Engineering Servolösungen aus einer Hand. 

Von außen ist der neue nur durch das aufgedruckte Logo von der erfolgreichen Highend-Umrichterfamilie Active zu unterscheiden. Bei der Mechanik wurden also die bewährten Vorteile der Eigenentwicklung übernommen: Die Modularität in Hard- und Software macht das applikationsgerechte Optimieren einfach, das umfassende Programm an Entwärmungsmöglichkeiten die mechanische Installation in jeder Umgebung möglich, und Optionen wie das IP65-Gehäuse bleiben auch für den Servo erhalten. Auch sein kompakter Aufbau wird ihm im allgemeinen Maschinenbau helfen, so gibt man sich bei Bonfiglioli überzeugt, spart er doch dadurch viel Schaltschrankplatz und somit vermeidbare Kosten. 

Die antriebstechnischen Eigenschaften und Funktionen des Active Cube sind jedoch ganz auf den Einsatzfall Servo-Antriebstechnik ausgerichtet. Ganz oben stehen die Motion Control Funktionen, die sich nicht nur in der Möglichkeit erschöpfen, Punkt zu Punkt Positionierung oder Positionierungssequenzen zu programmieren, sondern so weit reichen, dass gewisse Servo-Applikationen ausgewählt und nur auf den konkreten Fall hin angepasst werden müssen. Tischpositionierung und Drehtischansteuerung gelten dafür als Beispiele. Dabei ist die Art der Programmierung über so genannte „Motion Blocks“ mit Hilfe des Programms VPlus³ für den Nutzer sehr einfach zu realisieren. Jeder Schritt von Zielposition zu Zielposition kann mit wenigen Eingaben definiert und mit anderen Schritten verknüpft werden. Kommen die Aktoren aus gleichem Haus, sind Inbetriebnahmen weiter vereinfacht, denn die Parameter werden mit Hilfe der Typenschilddaten intern ohne weiteres Zutun gesetzt.

Darüber hinaus bietet Active Cube als Top-Produkt des fünf Umrichterfamilien umfassenden Angebots von Bonfiglioli Sicherheitsfunktionen nach EN954-1 cat. 3 (wie sicheres „Drehmoment Aus“), eine in vielen Details überarbeitete Bremsenansteuerung mit Bremschopper-Überwachung und eine Master-Slave-Funktionalität auf Basis Momentensteuerung. Neben dem integrierten Systembus zum Zusammenschluss von bis 64 Einzelgeräten sowie mehrere neue hilfreiche Funktionen in der Inbetriebnahme-Software VPlus³ bringt der neue Regler noch viele weitere Eigenschaften mit, die seinen Einsatz mit Synchron-Servomotoren und auch Asynchronmotoren in vielen Branchen und Applikationen zulassen.   

„Unsere Servo-Umrichterreihe Active Cube wird ihren Anteil im hart umkämpften Servomarkt erreichen, denn in Kombination mit Servo-Getriebemotoren eröffnen wir den Maschinenbauern neue Möglichkeiten,“ fasst Thomas Becker, Geschäftsführer der Bonfiglioli Deutschland GmbH die Produktchancen zusammen. Flankiert mit starkem Applikations-Engineering und einer Vielfalt an Poduktalternativen aus dem eigenen Haus sei Bonfiglioli in der Lage, den Maschinenbaukonstrukteur umfassend und produktneutral zu beraten. Becker: „Unsere Servo-Antriebstechnik um die Reglerfamilie Active Cube ist für die Applikation im allgemeinen Maschinenbau entwickelt. Dort wird sie auch erfolgreich sein.“

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 3.629 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-ActiveCube-070904.doc

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Foto: 
Bonfiglioli-ActiveCube-Gruppe1rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-ActiveCube-Gruppe1CMYK.jpg

Bonfigliolis Funktionspaket: Servoumrichter-Familie Active Cube bringt von 0,55 bis 65 kW Motorleistung Dynamik und Präzision

Bonfiglioli-ActiveCube-Gruppe2rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-ActiveCube-Gruppe2CMYK.jpg

Bonfigliolis Funktionspaket: Servoumrichter-Familie Active Cube bringt von 0,55 bis 65 kW Motorleistung Dynamik und Präzision

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de