WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.11.2015
Pressemeldung: Hydraulischer Fahrantrieb  für Landmaschinen

Bonfiglioli auf der Agritechnica Messe, 10. – 12. November 2015, Hannover
Halle 17, Stand A26

Neuer hydraulischer Radantrieb 610X erweitert Bonfiglioli Produktpalette

Hydraulischer Radantrieb für Heavy-Duty Anwendungen

Der Antriebsspezialist Bonfiglioli erweitert mit der neuen Radantriebsserie 610X für den Schwerlastbereich seine Fahrantriebsproduktpalette. Das Getriebe 610X eignet sich für Landmaschinen wie Mähdrescher, Erntemaschinen, Selbstfahrspritzen und viele andere, wobei ein maximales Drehmoment bis zu 30.000 Newtonmetern gewährleistet wird. 

Der neue Radantrieb 610X wurde speziell für landwirtschaftliche Maschinen entwickelt, die ein hohes Drehmoment und maximale Stabilität der Hauptlager benötigen. Zudem bietet der neue Radantrieb zusätzlich zur serienmäßigen Parkbremse eine alternative Betriebsbremse. Um auch den extrem anspruchsvollen Anwendungen zu genügen, leistet der 610X ein maximales Spitzendrehmoment von bis zu 40.000 Newtonmetern und wird in zwei verschiedenen Konfigurationen angeboten. Einmal der 610X für Einzelradantriebe mit einem Standard Kegelrollenlager mit Lifetime-Gleitringdichtung, optional als Sonderzubehör mit einer zentralen Reifenfüllanlage für den richtigen Reifendruck während des Einsatzes. Die zweite Variante ist der 610XH mit Kegelrollenlager für den Schwerlastbereich für Zwillingsräder mit bis zu 780 mm Reihenweite. 

Die großen Landmaschinen, die im Dauerbertrieb und unter schwersten Bedingungen arbeiten, können sich keine Ausfälle oder Probleme in ihren Bauteilen erlauben. Anwendungsgebiete sind beispielsweise die Karotten- oder Kartoffelernte. Die fortschrittlichen Hydraulikantriebe von Bonfiglioli garantieren hohe Leistungen und absolute Zuverlässigkeit unter Einhaltung der geltenden Vorgaben. Damit bieten sie den Kunden den bestmöglichen Nutzen in der Anwendung.

Zum ersten Mal der deutschen Öffentlichkeit vorgestellt werden die Radantriebe auf der Agritechnica 2015 in Halle 17, Stand A26 auf dem Bonfiglioli Stand. Die kompetenten Antriebsspezialisten präsentieren jedem Interessierten gerne den neuen Radantrieb und informieren über weitere Feature und Anwendungsbereiche.

www.bonfiglioli.de
 
Anzahl Zeichen Text: 2.140 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Radantrieb-610X_20151104

Produkte:					
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen/Informationen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de