WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 08.06.2011
Pressemeldung: Photovoltaik-System RPS TL Outdoor von Bonfiglioli: Modularität für Effizienz

Bonfiglioli auf der Messe Intersolar 2011 Halle B5 Stand B5.180

Innovatives Photovoltaik-System RPS TL Outdoor von Bonfiglioli
 
Modulare Outdoor-Wechselrichter für mehr Gewinn

Die Idee für große PV-Anlagen ist einfach: Bringe die Wechselrichter näher zu den einzelnen PV-Feldern, dann spart man in vielerlei Hinsicht. Vor allem der geringere Verkabelungsaufwand senkt die Investitionskosten und andererseits erhöht eine individuelle MPPT-Regelung pro Wechselrichtermodul die Stromgewinnung. Genau das leistet das brandneue modulare trafolose Wechselrichtersystem von Bonfiglioli. Bis zu fünf trafolose Wechselrichtermodule mit jeweils 220 kWp werden über eine Transformatorenstation ans Stromnetz angebunden. Jedes Modul passt sich durch sein individuelles MPP an sein PV-Feld optimal an. Somit können PV-Anlagen selbst in topografisch schwierigem Gelände ihre Leistungsgrenzen noch weiter nach oben verschieben. 

Man nehme die Wechselrichter-Einheiten des modularen PV-Wechselrichtersystems RPS 450 TL und stecke jede Einheit in ein individuelles Spezialgehäuse mit Schutzart 54 und ausgeklügeltem Kühlsystem. Das Ergebnis heißt RPS TL Outdoor. In Kombination mit der leistungsgerechten Transformatoreneinheit werden in vier Ausbaustufen von 440 bis maximal 1100 kWp Leistung erreicht. Anstatt alle notwendigen Komponenten in einer einzigen Mittelspannungsstation unter zu bringen, sind die Wechselrichter direkt bei ihrem PV-Feld und das Transformatorenhäuschen optimal in Bezug auf die Wechselrichterpositionen platziert. Der dezentrale Aufbau spart Verkabelungsaufwand und geringere Kosten für Kabel und Wartung sind weitere positive Folgen.  
  
Mit Maßen von knapp zwei Metern Höhe, 800 Millimetern Breite und 1200 Millimetern Tiefe und einem Gewicht von 900 Kilogramm sind die Wechselrichtermodule recht einfach zu transportieren und aufzustellen. Selbst in topografisch schwierigerem Gelände können mit ihnen deshalb hocheffiziente PV-Felder angelegt werden. Ihr innovatives Kühlsystem sorgt dafür, dass selbst direkte Sonneneinstrahlung keine Auswirkung auf ihre Effizienz hat; ein weiteres Plus bei der Standortwahl. Die Geräte arbeiten zuverlässig effizient im Umgebungstemperaturbereich von -20 bis 45° Celsius. Das intelligente Gehäusesystem schützt zudem die Elektronik vor Staub und Schmutz. Die maximale Eingangsspannung der Wechselrichtermodule liegt serienmäßig bei 1000 Volt, wobei der MPPT-Bereich zwischen 425 und 875 Volt liegt. Die Ausgangsspannung steht mit 400 Volt und einer Toleranz von ±15 Prozent bei 50 oder 60 Hertz zur Verfügung. 

Die RPS TL Modular Outdoor-Serie bietet hocheffiziente Wechselrichtermodule zur eigenständigen Außeninstallation und damit die Möglichkeit zur optimalen Platzierung und Nutzung der PV- Anlage sowie eine hohe Wartungsfreundlichkeit für deutlich reduzierte Kosten. Grundsätzlich haben Bonfiglioli Wechselrichter eine Lebenserwartung von weit über 20 Jahren und können über das Internet von überall auf der Welt aus gesteuert werden. Fast 500 MW installierter Leistung allein im Jahr 2010 beweisen die hohe Kompetenz Bonfigliolis für mittlere und große Anlagen. Als Ausrüster einiger der größten PV-Anlagen in Europa bestätigen Unternehmen und Produkte dieses Vertrauen tagtäglich.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 3.189 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-PV-RPS-TL-Outdoor20110608.doc

Bilddateien:

Bonfiglioli-PV-TLOutdoor.jpg 

Das Wechselrichtermodul des RPS-TL-Outdoor-Systems von Bonfiglioli ist in Großanlagen direkt beim PV-Feld platzierbar und sorgt individuell für höchste Effizienz.

Bonfiglioli-RPS-TL-Outdoor-System.jpg 

Das Prinzip des PV-Wechselrichtersystems RPS TL Outdoor von Bonfiglioli: Dezentrale Wechselrichter direkt bei den PV-Feldern und zentrale Transformatorstation. Passend bis 1100 kWp.

Produkte:
Bonfiglioli Vectron GmbH
Europark Fichtenhain B6
47807 Krefeld
Tel. 02151/8396-0
Fax 02151/8396-999
www.vectron.net
info@vectron.net

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de