WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Bonfigliolis Servomotoren komplettieren Baukasten 
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Neue Servomotorenreihen BCR und BTD
 
Baukasten komplett! 

Zwei Servomotoren-Baureihen präsentiert Bonfiglioli zeitgleich mit seinem breiten Einstieg in die Servo-Antriebstechnik: Die Reihe BTD mit vier Baugrößen von 0,3 bis 27 Nm sowie die Reihe BCR mit sieben Baugrößen von 0,2 bis 115 Nm Abtriebsnennmoment. Beide Synchron-Servomotoren erreichen Nenndrehzahlen von 3.000 bis 4.500 Umdrehungen pro Minute und sind für Anschlussspannungen 3 x 230 V und 3 x 400 V geeignet. Während die Reihe BCR ein größeres Moment und einen weiteren Geschwindigkeitsbereich liefert, bietet die Reihe BTD mit ihren vier Baugrößen im kleinen Momentenbereich bessere bauliche Dimensionen und auch feiner abgestufte Preise. Beide Reihen sind für die Kombination mit den spielarmen Getrieben des norditalienischen Antriebsspezialisten prädestiniert und werden nach ihrer Präsentation auf der diesjährigen SPS/IPC/DRIVES auch als Servo-Getriebemotoren angeboten.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 938 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Servomotoren-070904.doc

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Foto: Bonfiglioli-BCR-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-BCR-CMYK.jpg

Bonfigliolis neuer Synchronservomotor BCR mit sieben Baugrößen bis 115 Nm Nennmoment
Foto: Bonfiglioli-BTD-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-BTD-CMYK.jpg

Bonfigliolis neuer Synchronservomotor BTD mit vier Baugrößen bis 27 Nm Nennmoment

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de