WERBEKOCH GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 26.04.2017
Neu auf der Hannover Messe, 24. – 28 April 2017, Halle 15, Stand F11
Neue 300 Baureihe in 20 Baugrößen von Bonfiglioli

Kompakt, stark, wirtschaftlich - Planetengetriebe 300M

Der italienische Antriebsspezialist Bonfiglioli stellt die neue Planetengetriebe Baureihe 300M für industrielle Anwendungen vor. Die 300M-Baureihe steht für höchste Leistungsfähigkeit, mehr Wirtschaftlichkeit auf kleinem Bauraum und ist in 20 Größen mit einem Abtriebsdrehmoment von 1.3 bis 1.300 kNm verfügbar. Die Planetengetriebe der Serie 300M sind mit neu entwickelten Planetenradlagern versehen, die bei hohen Zyklenzahlen bis zu 50 Prozent mehr Drehmoment garantieren. Aufgrund optimierter Getriebestufen wird eine hohe Drehmomentdichte erreicht. Die neue Planetengetriebe-Baureihe 300M von Bonfiglioli ist vollständig mit der bekannten Planetengetriebe-Baureihe 300 austauschbar und eignet sich besonders für integrierte Getriebemotoren, IEC und NEMA Elektro- und Hydraulikmotoren. 

Optional bietet Bonfiglioli für die komplette neue 300M-Planetengetriebe-Baureihe ein kompaktes Motor-Luftkühlsystem, das die Kühlleistung bis um Faktor drei erhöht. Das Kühlsystem ist robust und kann stabil mit dem Motor verbunden werden. Damit wird die volle mechanische Leistungsfähigkeit des Getriebes erreicht ohne den Bedarf weiterer externer Kühlkreisläufe. Die neue 300M Planetengetriebe-Baureihe optimiert die Leistungsfähigkeit gerade bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten, was für viele industrielle Anwendungen wie beispielsweise Mischer charakteristisch ist.

Neben den sofort erkennbaren Vorteilen, wie Kompaktheit, Kostenersparnis aufgrund der integrierten Lösung von Getriebe und Kühlsystem, wird noch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Getriebe um bis zu 20 Prozent erhöht. Zudem ist die neue 300M Baureihe eine umweltfreundliche Lösung, da kein zusätzliches Wasserkühlsystem benötigt wird. Typische Branchen für den Einsatz sind Materialtransport, Kräne und Winden, Bergbau, Recycling, Wasser und Abwasser, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie zahlreiche andere Bereiche bei denen es auf hohe Drehmomentdichte bei minimalem Platzbedarf ankommt.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 2.060 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli_300M-PressRelease-DEU_20170426.doc

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel.: +49 2131 2988 0
Fax: +49 2131 2988 100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH GmbH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de