Elmo Motion Control präsentiert neue Lösung zur Stabilisierung von Trägheitsplattformen

Komplettlösung für die Stabilisierung von bis zu vier Trägheitsplattformen

Die neue, intelligente Motion-Control-Lösung von Elmo Motion Control kann bis zu vier Trägheitsplattformen (Inertial Platform Solution, IPS) steuern und erreicht dabei eine sehr hohe Synchronisation und Präzision. Die extrem kleine und robuste Lösung vereint die bewährten Motion Controller Platinum Lion, die Servoantriebe der Gold Bee Baureihe, sowie die Steuerungsfunktion Software-in-the-loop (SIL) und das intuitive Software-Tool Elmo Application Studio II (EAS II). Die fortschrittliche Technologie von Elmo sorgt für die Optimierung der Genauigkeit, Geschwindigkeit und des Durchsatzes sowie für schnelle, präzise und Echtzeit-Antworten für die inertiale Stabilisierung. Die schlüsselfertige Lösung steht für eine einfache und schnelle Implementierung in jede Anwendung und jeder Umgebung. Die Komplettlösung kommt in kommerziellen Anwendungen, Industrieanwendungen, Anwendungen im Bereich der Landwirtschaft und Anwendungen in rauen Umgebungen zum Einsatz. Sie dienen zur Stabilisierung von hochauflösenden Kameras, Beobachtungssystemen, Kommunikationsgeräten, Satellit- oder Mobilfunkantennen, Satellitenschüsseln für Internet und Fernsehen in Flugzeugen, Lasergehäusen etc. Trägheitsplattformen kommen im Allgemeinen auf Schiffen, Yachten, in unbemannten Fluggeräten, autonomen Fahrzeugen sowie in mobilen Bodenfahrzeugen zum Einsatz.

Die Motion Controller von Elmo unterstützen jede Rückkoppelungseigenschaft, einschließlich IMU‘s und Gyroskopen, die die Implementierung deutlich vereinfachen und verkürzen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Gyroskop- bzw. IMU-Signale von den Servoantrieben zu empfangen. Stattdessen wird das digitale bzw. analoge IMU-Signal am Motion Controller empfangen und mithilfe der kundenspezifischen Position sowie Algorithmen des Geschwindigkeitsausgleichs verarbeitet. Durch die Kommunikation über schnelles EtherCAT (zwischen 100 µs bis 250 μs) übermittelt der Motion Controller gezielte, synchronisierte Korrekturmaßnahmen an die ultrakompakten und robusten Servoantriebe und -motoren. Dies sorgt für eine Optimierung der Kommunikation und für präzise, zuverlässige und plangesteuerte Bewegungsabläufe, die für eine hochsensible Stabilisierung unerlässlich sind. Die IPS-Lösung von Elmo bietet eine optimale Stabilisierung und ist in extremen Umgebungsbedingungen mit Temperaturen zwischen -40° C und +70° und Höhen bis zu 12.000 Meter sowie starken mechanischen Erschütterungen bzw. Vibrationen bis zu 14 GRMS einsetzbar.

Stefan Schmitz-Galow, Geschäftsführer von Elmo Motion Control in Deutschland, erklärt: „Unsere Unternehmensphilosophie ist es, unseren Kunden eine gebrauchsfertige Standardlösung im Bereich Motion Control zu bieten, die für jede Anwendung in jeder Umgebung geeignet ist.“ Vorteilhaft ist dabei die bewährte Motion-Control-Hardware sowie das hochentwickelte Software-Tool EASII. Durch diese Lösung erübrigt sich für Benutzer die Notwendigkeit einer Entwicklung spezieller Hard- und Software sowie für intensive und langwierige Test- und Prüfverfahren. Mit den flexiblen Lösungen von Elmo können dennoch eigen entwickelte Regelalgorithmen für den Echtzeit-Betrieb verwenden werden. Dieser moderne Ansatz zeigt sich in der IPS-Lösung – innerhalb kürzester Zeit, nach der Installation und Konfiguration, ist es möglich Systeme mit vollständig geschlossenen und stabilen Regelkreisen mit IMU zu bedienen, wobei eigene maßgeschneiderte Systeme oder simulierte Steuerungssoftwaren benutzt werden können. 

Über Elmo Motion Control:

Elmo Motion Control entwickelt, produziert und implementiert umfassende und bewährte Motion Control-Lösungen, die smarte Maschinen noch smarter machen. Die F & E-Abteilung des Unternehmens vereint intelligente Motion Control-Technologien, Echtzeit-Programmier- und Steuerungsalgorithmen mit fortschrittlicher digitaler Hardware und ermöglicht dadurch schlankere und flexiblere Maschinendesigns. Mit der hauseigenen, intuitiven Applikationssoftwareplattform (EAS) gelingt perfektes Antriebsengineering in Minuten, wodurch sich Integrationszeit und Wartungskosten reduzieren. Elmos Servoantriebe und Mehrachs-Motion-Controller minimieren Aufwand und Verkabelung, verbessern den Durchsatz und bieten OEM-Kunden einen Wettbewerbsvorteil. Elmo Motion Control wurde 1988 in Israel gegründet und beschäftigt derzeit weltweit über 350 Mitarbeiter, die sich auf die Zentrale in Israel und die sieben Niederlassungen in Deutschland, Polen, Italien, UK, USA, Korea und China verteilen.

www.elmomc.com

Anzahl Zeichen Text: 3.622 mit Leerzeichen (ohne „Über Elmo …“)
Datei Text: ElmoMC-IPS_20170823.doc

Produkte:
Elmo Motion Control GmbH
Walter-Oehmichen-Str.20
68519 Viernheim
Tel. 0 62 04 / 7 89 37 - 0
Fax 0 62 04 / 7 89 37 - 20
www.elmomc.com
info-de@elmomc.com

PR/Rückmeldungen/Informationen:
WERBEKOCH GmbH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de