WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 05.10.2010
Pressemeldung: Planetengetriebereihe Serie 300: Neue Baugrößen 323 und 325
Pressekonferenz Frankfurt, 5. Oktober 2010 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2010 Halle 4 Stand 4-346

Speziell konstruiert für Schwerlastanwendungen
 
Industrieplanetengetriebe mit 1,1 Mio. Nm Drehmoment

Der italienische Antriebsspezialist Bonfiglioli erweitert seine Reihe bewährter Planetengetriebe der Serie 300 um zwei weitere Baugrößen. Mit 800.000 Newtonmetern Drehmoment übertrifft der aktuell präsentierte Typ 323 den bislang größten mit der Bezeichnung 321 um 300.000 Newtonmeter. Die Spitzenreiterposition übernimmt der ebenfalls neu eingeführte Typ 325. Das größte Getriebe der jetzt insgesamt 20 Baugrößen umfassenden Reihe erreicht sogar 1.100.000 Newtonmeter. Bonfiglioli erfüllt damit den Bedarf an leistungsstarken Planetengetrieben in Schwerlastanwendungen beispielsweise in der Stahlindustrie, im Bergbau oder in der Krantechnik. Trotz der schieren Größe sind die beiden Planetengetriebe in das modulare Baukastensystem Bonfigliolis eingebunden und können daher auch mit anderen Getrieben oder Getriebemotoren des umfassenden Produktspektrums kombiniert werden. 

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 993 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-Serie300-20101005.doc

Bilddatei:

Bonfiglioli-Serie300-1.1MioNm.jpg

Die Baugröße 325 ist mit 1,1 Mio. Newtonmetern Drehmoment der Spitzenreiter der Planetengetriebereihe Serie 300 von Bonfiglioli

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de