WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Hydraulischer Fahrantrieb 700C von Bonfiglioli
Erstpräsentation auf der bauma 2007

Neue Fahrantriebsgeneration für Bagger von Bonfiglioli
 
Stark verbesserte Mittelklasse

Die mittleren Baugrößen der bewährten Getriebe und hydraulischen Getriebemotoren für Kettenfahrzeuge wurden komplett überarbeitet und erreichen nun neue Leistungsdimensionen. Durch die neue Konstruktion decken die Baugrößen 707, 709 und 710 jetzt einen Drehmomentbereich von 15.000 bis 60.000 Nm ab. Mit den höheren Drehmomenten trotz geringerem Gewicht, den kleineren Baumaßen sowie einer höheren Wirtschaftlichkeit vereinigt Bonfiglioli die Zielsetzungen der Hersteller mittelgroßer Bagger.

Konstruktiv wurden alle vorgegebenen Ziele umgesetzt: Leistungssteigerung, Verbesserung der Austauschbarkeit durch Anpassung der Außenmaße, Vereinfachung der Montage in das Fahrwerk und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit durch Senkung der Kosten in Produktion und Montage. Letzteres konnte vor allem durch die Verringerung der Anzahl der Einzelteile erreicht werden, obwohl die Leistungserhöhung vor allem durch die Erhöhung der Anzahl der Planetenräder in der Abtriebsstufe von vier auf fünf ermöglicht wurde. 

Zudem erhalten diese nun ein robusteres Zahnprofil und mehr Zähne für ein weiteres Spektrum möglicher Untersetzungen. Der Andruckwinkel der Verzahnung wurde von 20 auf 27 Grad geändert mit der Folge, dass die Zahnhöhe niedriger, dafür aber im Zahnfuß breiter und dadurch stärker ausgeführt sind. Gleichzeitig konnte die Reihe 700CK mit Kayaba-Hydraulikmotoren um die Modelle 707C2K und 707C3K ergänzt werden. Mehr Modelle, höheres Drehmoment, geringere Kosten - die Marktchancen werden als sehr günstig beurteilt.

Unternehmen:

Bonfiglioli Trasmital (mobile Antriebstechnik) ist eine von drei Produktlinien von Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Bologna. Die beiden anderen sind Bonfiglioli Riduttori (elektrische Getriebemotoren) und Bonfiglioli Vectron (Antriebselektronik). Weltweit erwirtschaftete Bonfiglioli im Jahr 2006 einen Umsatz von über 500 Mio. Euro und beschäftigt gut 2.300 Mitarbeiter, beides mit weiterhin steigender Tendenz. Mit rund 2 Mio. Industriegetrieben pro Jahr gehört das in Familienbesitz befindliche Unternehmen zu den größten seiner Branche in Europa. 
www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text ohne „Unternehmen“: 1.600 mit Leerzeichen
Anzahl Zeichen Zusatztext Unternehmen: 578 mit Leerzeichen

Datei Text: Bonfiglioli_Fahrantrieb700C-070904.doc

Direkter Internet-Link zum Produkt: http://www.bonfiglioli.de/700cpres_de.html

Abbildung: Bonfiglioli_Fahrantrieb700C.jpg

Stärker, kompakter, leichter: Neuer hydraulischer Fahrantrieb der Serie 700C von Bonfiglioli

Abbildung: Bonfiglioli_Fahrantrieb707C2K_1.tif

Abbildung: Bonfiglioli_Fahrantrieb707C2K_2.tif

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de