WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Umrichterfamilie Active von Bonfiglioli wird immer stärker
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Neuheiten der Umrichterfamilie Active von Bonfiglioli
 
Umrichter Active bringt bis 132 kW 

Die Baugröße 7 der erfolgreichen High-end-Umrichterfamilie Active präsentiert Bonfiglioli auf der diesjährigen SPS/IPC/DRIVES Ende November in Nürnberg. Mit einer maximalen empfohlenen Motorleistung von 132 kW treibt sie das Leistungsspektrum dieser Eigenentwicklung des Kompetenzzentrums Bonfiglioli Vectron weiter nach oben. Im Gehäuse mit kompakten Dimensionen werden auch Motorleistungen von 75, 90 und 110 kW angeboten.

Die vor allem für den Export bestimmten Geräte mit der Bezeichnung ACT 201 werden ebenfalls in neuen Baugrößen neu angeboten. Die für die Anschlussspannung von 3 x 230 V ausgelegten Geräte erbringen in der neuen Baugröße 3 4 bzw. 5,5 kW, in Baugröße 4 7,5 und 9,2 kW Nennleistung. Beide Erweiterungen des jeweiligen Leistungsspektrums setzen die grundlegenden Eigenschaften der Umrichterfamilie fort.  

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 913 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-ActiveBG7-070904.doc

Darstellung:
 
Bonfiglioli-ActiveBG7-rgb.jpg bzw. Bonfiglioli- ActiveBG7-CMYK.jpg

Neue Baugröße 7 der High-end-Umrichterfamilie Active von Bonfiglioli mit 132 kW Leistung

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de