WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 15.02.2011
Pressemeldung: Parallelwellen-Getriebe HDP/HDO 180 von Bonfiglioli
Pressekonferenz Frankfurt, 15. Februar 2011 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2011 Halle 27 Stand F 40

Parallelwellen-Getriebe HDP/HDO 180 von Bonfiglioli
 
Schiere Kraft und Sicherheit

Mit der Baugröße 180 präsentiert Bonfiglioli die bislang kräftigste Baugröße seiner Parallelwellen-Getriebereihe HDP/HDO. Mit 200.000 Nm Drehmoment toppt der Antriebsspezialist damit seine erfolgreiche Getriebeserie. Mit leistungsoptimiert geschliffenen Verzahnungen, Qualitätslagern und Sphäroguss-Gehäuse sind gute Leistungs- und Dauereigenschaften gewährleistet. Als reines Parallelwellengetriebe in der Ausführung HDP oder als Winkelgetriebe mit einer Kegelradstufe auf Eintriebsseite in der Ausführung HDO können mit der neuen Baugröße weitere Leistungsbereiche in Applikationen der Produktions- und Prozesstechnik abgedeckt werden. 

Wie die kleineren Baugrößen verfügt auch die Baugröße 180 über eine reiche Auswahl an Abtriebswellen- (Voll- und Hohlwellen, Schrumpfscheibe) und Eintriebsvarianten. Ebenso sind wie für die gesamte Getriebereihe die Optionen für eine applikationsgerechte Ölversorgung sowie verschiedene Heiz- und Kühlungsmöglichkeiten im Angebot. In Kombination mit leistungsstarken Motoren und Kupplungen ist die Getriebereihe auch in Form einer Motorschwinge erhältlich. 

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 1.193 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-SerieHDP18020110215.doc

Bonfiglioli-HDP180.jpg 		Bonfiglioli-HDO180.jpg 
	
Neue Baugröße: Parallelwellengetriebe der Reihe HDP/HDO von Bonfiglioli jetzt bis 200.000 Nm Drehmoment

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de