WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 08.06.2011
Pressemeldung: Photovoltaik-System RPS Compact Outdoor von Bonfiglioli – neue Leistungen

Bonfiglioli auf der Messe Intersolar 2011 Halle B5 Stand B5.180

Photovoltaik-System RPS Compact Outdoor von Bonfiglioli
 
Komplette Wechselrichter mit 120 und 170 kWp: Kompakt und dezentral

Hohe Schutzart, komplett und hocheffizient: Die RPS Compact Outdoor Wechselrichtersysteme von Bonfiglioli trotzen den Umgebungsbedingungen der Natur. Auf der Messe Intersolar präsentiert Bonfiglioli zwei neue Leistungsgrößen der erfolgreichen Wechselrichterserie. Mit 120 oder 170 kWp können Sie als komplett ausgestattete Stand-alone-Geräte inklusive Transformator die elektrische Energie mittelgroßer PV-Anlagen netzgerecht aufbereiten. Das innovative Kühlsystem sorgt dafür, dass selbst direkte Sonneneinstrahlung keine Auswirkung auf die Effizienz der Geräte hat. Dabei ist die Elektronik vor Staub und Schmutz bestens geschützt.

Mit Maßen von knapp zwei Metern Höhe, 800 Millimetern Breite und 1200 Millimetern Tiefe sieht die neue Baugröße des RPS Compact Outdoor schlank und stattlich aus. In Schutzart IP54 ausgeführt, bringt die kleinere Leistungsgröße in Komplettausstattung eine Tonne, die größere 1100 Kilogramm auf die Waage. Maße und Gewicht erlauben einen unkomplizierten Transport und einfache Aufstellung selbst in topografisch schwierigerem Gelände. 

Das Gerät arbeitet zuverlässig effizient im Umgebungstemperaturbereich von -20 bis 45° Celsius. Direkte Sonneneinstrahlung bleibt durch das innovative Kühlsystem ohne Einfluss. Somit sind ehrliche 96,7 Prozent Effizienz zu erwarten, wie auch die Zuverlässigkeit über viele Jahre. Die maximale Eingangsspannung liegt serienmäßig bei 1000 Volt, wobei der MPPT-Bereich zwischen 425 und 875 Volt liegt. Die Ausgangsspannung steht mit 400 Volt und einer Toleranz von ±15 Prozent bei 50 oder 60 Hertz zur Verfügung. 

Die RPS 450 Compact Outdoor-Serie bietet als einzige derzeit verfügbare Lösung zur eigenständigen Außeninstallation die Möglichkeit zur optimalen Platzierung in die Anlage sowie eine hohe Wartungsfreundlichkeit für deutlich reduzierte Kosten. Grundsätzlich haben Bonfiglioli Wechselrichter eine Lebenserwartung von weit über 20 Jahren und können über das Internet von überall auf der Welt aus gesteuert werden. Fast 500 MW installierter Leistung allein im Jahr 2010 beweisen die hohe Kompetenz Bonfigliolis für mittlere und große Anlagen. Als Ausrüster einiger der größten PV-Anlagen in Europa bestätigen Unternehmen und Produkte dieses Vertrauen tagtäglich.

www.bonfiglioli.de

Anzahl Zeichen Text: 2.376 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-PV-RPSCompactOutdoor20110608.doc

Bilddateien:

Bonfiglioli-PV-COG.jpg 

Alles drin: Die komplette Outdoor-Lösung mit 120 oder 170 kWp Leistung. Die neue Baugröße der RPS 450 Compact Outdoor-Serie von Bonfiglioli. 

Bonfiglioli-PV-COK.jpg 

Bei 30 oder 60 kWp die passende Outdoor-Lösung: Die kleine Baugröße der RPS 450 Compact Outdoor-Serie von Bonfiglioli. 

Produkte:
Bonfiglioli Vectron GmbH
Europark Fichtenhain B6
47807 Krefeld
Tel. 02151/8396-0
Fax 02151/8396-999
www.vectron.net
info@vectron.net

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de