WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 30.01.2009
Pressemeldung: Neuheiten der Parallelwellen-Getriebereihe von Bonfiglioli
Pressekonferenz München, 30. Januar 2009 

Bonfiglioli auf der Hannover Messe 2009 Halle 15 Stand H45

Neuheiten der Parallelwellen-Getriebereihe HDP/HDO von Bonfiglioli
 
Neue Baugrößen von Parallelwellengetrieben

Mit den Baugrößen 150 und 160 präsentiert Bonfiglioli neue Dimensionen seiner Parallelwellen-Getriebereihe HDP/HDO. Mit 100.000 bzw. 125.000 Nm Drehmoment stößt der Antriebsspezialist damit in neue Größenbereiche vor. Das gilt auch für die Maße: Mit 1,55 x 0,88 x 0,68 m³ (L x H x B) fehlen der Baugröße 160 nicht mehr viel zum Kubikmeter, und knapp 3,2 Tonnen Gewicht sprechen ebenfalls für sich. Als reines Parallelwellengetriebe in der Ausführung HDP oder als Winkelgetriebe mit einer Kegelradstufe auf Eintriebsseite in der Ausführung HDO können mit den neuen Baugrößen nun weitere Leistungsbereiche in Applikationen der Produktions- und Prozesstechnik abgedeckt werden.

Wie die kleineren Baugrößen verfügen auch die neuen größeren über eine reiche Auswahl an Abtriebswellen- (Voll- und Hohlwellen, Schrumpfscheibe) und Eintriebsvarianten. Ebenso sind wie für die gesamte Getriebereihe die Optionen für eine applikationsgerechte Ölversorgung sowie verschiedene Heiz- und Kühlungsmöglichkeiten im Angebot. In Kombination mit leistungsstarken Motoren und Kupplungen ist die Getriebereihe auch in Form einer Motorschwinge erhältlich. 

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 1.175 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-SerieHDPHDO-090130.doc

Bonfiglioli-HDPHDO.jpg 

Neue Baugrößen: Parallelwellengetriebe der Reihe HDP/HDO von Bonfiglioli jetzt bis 125.000 Nm Drehmoment

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12
41468 Neuss
Tel. 02131/2988-0
Fax 02131/2988-100
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de