WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Neuheiten der Kegelrad- und Flachgetriebereihen von Bonfiglioli
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Neuheiten der Kegelstirnrad- und Flachgetriebereihen von Bonfiglioli
 
Neue Baugrößen und Varianten 

Die Reihe der Kegelstirnradgetriebe von Bonfiglioli mit der schlichten Bezeichnung „A“ und einem Drehmomentspektrum von 150 bis 14.000 Nm erfährt deutliche Ergänzungen. Drei neue Baugrößen werden auf den Markt gebracht. Die kleinste mit 100 Nm Nennmoment rundet das Momentenspektrum nach unten ab, die beiden größeren schließen mit 600 bzw. 2.000 Nm Lücken der Reihe. Bei den mit „F“ gekennzeichneten Flachgetrieben schließt die Baugröße F25 als größtes Flachgetriebe mit Aluminiumgehäuse und 400 Nm Abtriebsdrehmoment eine Lücke im Momentenspektrum der Reihe, das von 140 bis 14.000 Nm reicht.

Zusätzlich werden für beide Reihen umfangreiche neue Funktionalitäten und Optionen angeboten: Eine erhöhte Anzahl von Untersetzungen, Adapter für die ins Produktprogramm aufgenommenen Servomotoren, neue Abtriebs-Hohlwellenvarianten und reduziertes Spiel. 

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 946 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-SerienAuF-070904.doc

Fotos: 
Bonfiglioli-SerieA-rgb.jpg bzw. Bonfiglioli-SerieA-CMYK.jpg

Neue Baugrößen und Eigenschaften werten die Kegelstirnradgetriebe der Reihe A von Bonfiglioli auf

Bonfiglioli- SerieF-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli- SerieF-CMYK.jpg

Eine neue Baugröße und viele neue Features: Flachgetriebe der Reihe F von Bonfiglioli

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de