WERBEKOCH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher, 04.09.2007
Pressemeldung: Bonfiglioli-Antriebstechnik in Windenergieanlagen
Pressekonferenz Stuttgart, 4. September 2007 

Bonfiglioli auf der SPS/IPC/DRIVES 2007 in Halle 4 Stand 346

Bonfigliolis Antriebe passen sich Leistungssteigerung der WEAs an
 
In neue Dimensionen 

Bonfiglioli profitiert von der Entwicklung des Marktes der Windenergieanlagen: Immer mehr Anlagen und immer größere Anlagen. Das Familienunternehmen mit Sitz im norditalienischen Bologna hat sich auf Azimut- und Pitchantriebe spezialisiert und hat sich in diesem Markt eine Spitzenposition erarbeitet. Mit einer Erwartung von 23% Umsatzwachstum im laufenden Jahr sieht man einer weiteren Steigerung von gut 40% im Jahr 2008 entgegen.

Eine wesentliche Rolle bei den Steigerungen spielt die Tendenz zu immer größeren Windenergieanlagen. Während aktuell noch die 1,5 und 2 Megawatt-Anlagen mit 42 bzw. 47% Anteil am Gesamtmarkt dominieren, wird ihr Anteil im Jahr 2010 auf 22 bzw. 27% zurückgehen. Dagegen werden die 3 und 5 Megawatt-Anlagen von heute 3 bzw. 6% ihren Anteil auf 17 bzw. 22% steigern können. In der Konsequenz bedeutet dies eine größere Anzahl größerer Antriebe. So benötigt eine 5 MW-Anlage zum Beispiel acht Azimutantriebe mit einem Spitzendrehmoment von je 220.000 Nm. Einer dieser Planetengetriebemotoren wiegt rund 2,2 t und ist 2,2 m hoch. 

Um der Nachfrage gerecht zu werden, hat Bonfiglioli seinen Azimut-Antrieb 712T grundsätzlich überarbeitet. Das streng modulare System wurde durchbrochen und durch ein Sondergehäuse ersetzt, das mehrere Getriebestufen aufnehmen kann. Abtriebsseitig konnte durch konstruktive Maßnahmen das Gehäuse ebenfalls kompakter gestaltet werden, so dass insgesamt auch das Gewicht des Antriebs reduziert werden konnte. Kürzere Bearbeitungs- und Montagezeiten, aber auch geringere Kosten und reduziertes Gewicht bieten Vorteile für alle Beteiligten.  

www.bonfiglioli.de
Anzahl Zeichen Text: 1.680 mit Leerzeichen
Datei Text: Bonfiglioli-WEA-070904.doc

Foto: 
Bonfiglioli-710T-rgb.jpg  bzw.  Bonfiglioli-710T-CMYK.jpg

Bonfigliolis Kernprodukt für Windenergieanlagen: Azimutantrieb 700T für Anlagen jeder Größe

Produkte:
Bonfiglioli Deutschland GmbH
Hamburger Straße 18
41540 Dormagen
Tel. 02133/5026-0
Fax 02133/5026-10
www.bonfiglioli.de
info@bonfiglioli.de

PR/Rückmeldungen:
WERBEKOCH
Zum Grenzgraben 28
76698 Ubstadt-Weiher
Tel. 0 72 51 / 96 26 10
Fax 0 72 51 / 96 26 11
www.werbekoch.de
mail@werbekoch.de